**Измерение сопротивления изоляции линий и замер полного сопротивления цепи «фаза-ноль»**

В соответствии с правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП), измерения сопротивления изоляции проводов и кабелей проводятся не реже чем 1 раз в 3 года. Конкретный срок выполнения измерений устанавливается системой планово-предупредительного ремонта (ППР), утвержденного техническим руководителем Потребителя.

**В целях профилактики правонарушений управляющим организациям необходимо:**

**Обеспечить своевременное проведение работ по измерению сопротивления изоляции линий и замерам полного сопротивления цепей «фаза-ноль».**