**Испытания пожарных лестниц и ограждений кровли**

В соответствии с ГОСТ Р 53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли» наружные пожарные лестницы и ограждения кровли подлежат испытаниям не реже одного раза в пять лет.

Наружные пожарные лестницы и ограждения кровли зданий и сооружений должны содержаться в исправном состоянии. Не менее одного раза в год необходимо проводить обследование целостности конструкции с составлением акта по результатам проверки. В случае обнаружения нарушений целостности конструкции производится их восстановление (ремонт) с последующим проведением испытаний на прочность.

**В целях профилактики правонарушений управляющим организациям необходимо:**

Обеспечить своевременное проведение работ по испытанию пожарных лестниц и ограждений кровли