Схема места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов размером 6,5 м \* 4.5 м на территории МО «Усть-Лужское сельское поселение»



Каркас площадки выполняется из 8 столбов из профильной трубы 50мм\*50мм, погруженных в бетонное основание и скрепленных профильной трубой 40мм\*20мм, облицовывается профильным листом С8, цвет зеленый или вишневый

Поверхность бетонной площадки размером 6,5м\*4,5м заливается бетоном марки М250 с армированием из сетки ячеей 100мм\*100мм D-4мм; выполняется песчаная и щебеночная подготовка.