**ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЛОЩАДОК И ИХ ЭКСПЛУАТАЦИИ**.

 Установка контейнерных площадок должна соответствовать санитарным правилам содержания территории населенных мест СанПиП 42-128-4690-88, СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений», а также Правилам и нормам технической эксплуатации жилищного фонда.

 Местоположение контейнерных площадок должно быть выбрано с учетом следующих требований:

-расположение площадок и расстановка контейнеров должны исключать необходимость сложного маневрирования мусоровозов и соответствовать условиям погрузочно-разгрузочных работ;

-подъезд к контейнерным площадкам должен быть свободным с учетом разворота машин;

-предусмотреть возможность свободного подъезда контейнеровоза (мусоровоза) для погрузки крупногабаритного мусора с использованием портального подъемника или манипулятора;

-площадки должны примыкать к сквозным проездам;

-для повышения производительности мусоровозных машин существенное значение имеет укрупнение мест установки мусоросборников (контейнеров);

-площадки под контейнеры должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, мест отдыха населения и т.п. на расстояние не менее 20 м, но не более 250 м;

-контейнеры должны быть оснащены крышками, площадка должна отвечать требованиям эстетики.

 Площадки для контейнеров должны удовлетворять следующим требованиям:

-контейнеры должны быть установлены на расстоянии 0,35 м от ограждения и друг от друга;

-иметь с трех сторон ограждение высотой 2,0 м, чтобы не допускать попадания мусора на прилегающую территорию;

-в качестве несущего каркаса рекомендуется профильная труба;

-территория площадки должна соответствовать размерам и числу контейнеров (не более 5 контейнеров на 1 площадке), размер площадки должен быть достаточным для размещения всех мусоросборников в ряд, причем со всех сторон необходимо оставлять место во избежание загрязнения почвы;

-иметь ровное твердое водонепроницаемое покрытие (асфальтовое или бетонное) покрытие;

-для удобства скатывания и закатывания контейнеров во время их разгрузки покрытие площадки (асфальтовое, бетонное) должно быть выполнено в одном уровне с проезжей частью (без бордюра);

-подъезды к контейнерным площадкам должны иметь дорожное покрытие и ширину не менее 3,5 м при одностороннем движении и 6 м – при двустороннем;

-для предотвращения возгораний мусора необходимо обеспечить регулярную уборку контейнерных площадок.